**谈判清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 货物架 | 1.铝合金材质，每个的型号：160cm（长）×40cm（宽）×220cm（高），共计六层，每层可以自由调节 | 4 | 组 | 用于存放采集的样品 |
| 2 | 精密电子天平（万分之一） | 1.称量范围：0-120g；▲2.可读性精度：0.1mg；3.称盘尺寸：中80mm；4.净重：8kg；5.外形尺寸：350×215×340mm;6.工作空间高度：240mm；▲7.校准方式：内部校准； | 1 | 台 | 用于实验室精密称量（精度0.1mg） |
| 3 | 超声波清洗仪 | 1.容量：60L2.超声波频率：28/40KHZ▲3.振子数量：18个4.超声波功率：900W5.加热功率：2.5KW6.加热配件：不锈钢加热管7.内槽尺寸:500\*350\*350mm8.9.外形尺寸：720\*570\*570mm10.内槽材质:进口SUS304不锈钢11.外壳材质：8K 201不锈钢▲12.超声波发生器：防腐防尘数显式13.时间可调：1-9999S14.温度可调：常温-100℃15.排水口：标准1寸水管16.产品配件：标配不锈钢清洗篮、不锈钢消声盖 | 1 | 台 | 用于实验室清洗器皿（60L） |
| 4 | 样品冷臧柜 | 1.样式：立式、单门▲2.容积：≥468L▲3.温度控制：箱内温度保持在2℃曰~8℃范围内，显示精度0.1℃4.制冷方式：风冷5.用途：用于提供2℃~8℃储存环境，供医疗机构储存试剂等样本。6.外部尺寸（宽×深×高）：≥680mmX747mmX1885mm1. 内部尺寸（宽×深×高）：

≥580mmX613mmX1325mm8.气候类型：N SN9.净重：135kg10.额定功率：380W11.噪音等级：<55dB（A) | 1 | 个 | 用于冷藏采集的样品 |
| 5 | 实验室操作台 | 1.台面：≥12.7mm厚耐强酸实芯理化板，边缘加厚到25.4mm。主框架：采用40×60mm厚度为2mm优质型钢，表面环氧树脂静喷涂，C型钢架。柜体：采用环保型三聚氰胺双饰面板，厚16mm，所有截面采用2mm厚PVC热熔胶防水封边处理。铰链：采用DTC开启闭合弧度175度，铰链表面环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。导轨：采用DTC三段式阻尼静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，耐酸碱，经久耐用。把手：采用PVC一字型暗拉手。可调脚：需配减震防滑橡胶，可调高度30-50mm。2.水槽：采用实验室专用水盆，高分子PP水槽，耐酸碱、耐腐蚀，平整不变形。配套高分子PP下水器，滤片和阻水盖，PP去水提笼，可防止杂物堵塞管道。 水龙头：采用三口全铜水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360度旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗，具有缓压作用。管体部分为黄铜合金，表面经烤漆处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，采用陶瓷阀蕊。 | 6 | 米 | 用于实验室（双面） |