**谈判清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 铝制号牌 | 2\*6cm,刻印 | 11700 | 个 |  |
| 2 | 土壤环刀 | 直径50.46mm×高50mm，容积100立方厘米，304不锈钢（上下盖为铝） | 60 | 套 |  |
| 3 | 环刀配套铝盒 | 铝盒配合100立方厘米环刀使用(匹配第二项土壤环刀) | 60 | 个 |  |
| 4 | 环刀配套手柄 | 手柄匹配第二项土壤环刀使用，镀锡铸铁 | 5 | 个 |  |
| 5 | 削土刀 | 不锈钢材质 | 5 | 把 |  |
| 6 | 取土铲 | 不锈钢材质 | 5 | 把 |  |
| 7 | 硅胶管 | 内径2cm,长36m | 3 | 卷 |  |
| 8 | 玻璃胶 | 密度 50（g/cm3），拉伸强度30（MPa），伸长率30（%），剪切强度 20（MPa），室温固化，  固化时间 24小时（h），耐水、耐氧化 | 2 | 支 |  |
| 9 | 不锈钢钉 | 长度3cm | 1 | 斤 |  |
| 10 | 电缆线 | 硬铜芯2\*2.5，整根，无接头 | 2300 | 米 |  |
| 11 | 电缆线 | 硬铜芯2\*4，整根，无接头 | 1700 | 米 |  |
| 12 | 土壤化学测定试剂 | 土壤氮、磷、钾、有机质测试用试剂，每套可用200次 | 1 | 套 | 匹配中国郑州锦农科技有限公司全项目土壤肥料速测仪（土壤野外速测箱）JN-QXM |
| 13 | 植物全氮全磷全钾测定试剂 | 植物的全氮、全磷、全钾测试用试剂，每套可用100次 | 2 | 套 |
| 14 | 比色皿 | 石英材质，规格13.5\*14\*43mm | 6 | 个 |
| 15 | 比色皿刷 | 匹配序号14项购置的比色皿 | 5 | 个 |  |
| 16 | pH电极 | 测量范围0∽14pH(2-in-1),0∽12pH(3-in-1)  温度范围0∽80℃ | 2 | 个 | 匹配酸度计PHT-220QT |
| 17 | 有机玻璃板 | 规格≥600\*800\*3mm | 3 | 块 |  |
| 18 | 试管刷 | 大号、中号、小号各10个 | 30 | 个 |  |
| 19 | 标识标牌 | 规格20cm\*7cm\*1.2mm | 200 | 个 |  |
| 20 | 干电池 | 1号碱锰干电池，标称容量：15000，标称电压：1.5，无汞 | 8 | 盒 |  |